**附件**

型号：6-GFM-100-YT

尺寸：（330×174×217mm）

数量：80节，100AH，含接线端子。

其他要求：含现场拆卸旧电池，安装新电池。配电柜线路按用户要求进行调整（原有1路UPS主机不用了，进行拆卸和线路拆除）

产品性能参数：

1、免维护，使用过程无需补充水，自放电小，设计寿命可达6年；

2、完全密封，不渗漏液体，无酸性气体溢出；

3、吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%；

4、可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命；

5、温度使用范围（放电：-15 ～ 50℃ / 充电：0 ～ 40℃ / 贮存：5 ～ 40℃）。